|  |
| --- |
| Datum: Kundenname, Telefonnummer: |
| Verkäufer Name: Montageort: |
| Bitte mit „X” ausfüllen! |

Aufmaß Formular www.saunaworld.at

1. **Sauna-Typ:**

⃝ Innensauna

⃝ Außensauna

⃝ Saunahaus

1. **Sauna Funktionen:**

⃝ Finn

⃝ Infra

⃝ Dampf

⃝ Himalaya Salzwand

1. **Saunaofen-Typ:**

⃝ HARVIA Vega

⃝ HARVIA Cilindro

⃝ HARVIA Virta

⃝ HARVIA Glow

⃝ HARVIA Club

Andere:…………………………………….

1. **Leistung des Saunaofens:**

…………………………………………..

1. **Leistung von Infrapaneelen:**

Rückgrat: ……………………………….…

In der Decke: ……………………….…..

Fuß: ………………………………….………

1. **Steuerungs-Typ:**

⃝ iSauna Touch Steuerung

⃝ iSauna Home App Handy Steuerung

⃝ Andere Steuerung

1. **Verkleidungstyp:**

⃝ Rotzeder 15x98 mm  
⃝ Rotzeder breit 12,5x196 mm  
⃝ Finnische Espe 15x125 mm

⃝ Thermowood Espe 15x125 mm

⃝ Thermowood Tiroler Fichte 194x19 mm

⃝ Thermowood Erle 15x125 mm

1. **Verkleidungsrichtung:**

⃝ horizontale

⃝ vertikale

1. **Bänke Gestaltung:**

⃝ geschlossene Bänke

⃝ Schwebende Bänke

1. **Bänkeverschluss:**

⃝ flimmerne

⃝ horizontale Verschluss

1. **Bankmaterial:**

⃝ Rotzeder – 26x94 mm

⃝ Thermowood Tiroler Fichte – 27x92 mm

⃝ finnische Espe – 28x88 mm

⃝ Thermowood finnische Espe – 28x88 mm

⃝ Thermowood Erle – 28x120 mm

1. **Rückenlehne-Typ:**

⃝ Rückenlehne für Finnische Sauna

⃝ Modern, mit aufgerichteter Rückenlehne

⃝ Minimal geradelinig (wie Lugano)

⃝ Spezielle, individuelle Rückenlehne

1. **Fußgitter Gestaltung:**

⃝ geteilter herausnehmbares Fußgitter

⃝ geteilter herausnehmbarer Fußgitter für Einstieg

1. **Fußgitter Material:**

⃝ Rotzeder – 26x94 mm  
⃝ Thermowood Tiroler Tanne – 27x92 mm

⃝ finnische Espe – 28x88 mm

⃝ Thermowood finnische Espe – 28x88 mm

⃝ Thermowood Erle – 28x120 mm

1. **Verglasungsmaterial, Farbe:**

⃝ Klares Glas

⃝ Bronziertes Glas

⃝ Grauglas

⃝ Satiniertes Glas

⃝ Reflexionsglas

1. **Verglasungsstärke, Abdichtung:**

⃝ 6 mm

⃝ 8 mm

⃝ 10 mm

⃝ Thermoisoliert (6x6 mm, inzwischen Argon Gas)

1. **Tür:**

⃝ ALU Eingangstür mit Isolierglas

⃝ gehärtetes Glas, 10 mm

⃝ gehärtetes Glas, 8 mm

⃝ gehärtetes Reflexionsglas, 6 mm

⃝ gehärtetes satiniertes Glas, 6 mm

1. **Beschläge:**

⃝ Dorma gebürstetes Pendeltürband

⃝ Glas-Glas Beschlag

1. **Glastür Öffnungsrichtung:**

⃝ Rechts

⃝ Links

1. **Stimmungsbeleuchtung/Lichtterapie:**

⃝ unter der Bank RGB LED

⃝ spezielle RGB LED

⃝ Sternenhimmel

⃝ Collaxx Lichtterapie

1. **Beleuchtungstyp:**

⃝ LED Spot Beleuchtung in der Decke  
⃝ dimmbare LED Spot Beleuchtung

⃝ RGB LED Band in der Decke

⃝ HARVIA Luxus Lampe  
⃝ Andere:

1. **Raum Innenhöhe (endgültige):**

……………………………………………………..….

1. **Sauna Innenhöhe:** …………………….
2. **Grundlegung, Fundament ist nötig?**

⃝ Ja

⃝ Nein

1. **Gibt es Dreiphasen-Strom (380V)?**

⃝ Ja

⃝ Nein

1. **Wasserabschluss steht zur Verfügung?**

⃝ Kalt

⃝ Warm

⃝ Nein

1. **Individuelle Planung ist erforderlich?**

⃝ Ja

⃝ Nein

1. **Andere, Spezielle Zubehöre:**

⃝ Abstellraum/Maschinenraum

⃝ WC Vorbereitung

⃝ Dusche Vorbereitung

⃝ elektrische Fußbodenheizung

⃝ individuelle Vordach Gestaltung

⃝ Terrasse Gestaltung

⃝ Villeroy&Boch Jacuzzi

⃝ IP geschützte Bluetooth Sound System

⃝ ALU Kippfenster, RAL-Farbe:…………  
⃝ ALU Schiebetür, RAL-Farbe:………….

⃝ Alarmglocke

1. **Standortsbediengungen für Lieferung:**

⃝ kostenloser, einfacher Parkplatz

⃝ kostenpflichtiger Parkplatz

⃝ allgemeine Treppenhaus

⃝ Spindeltreppe

⃝ Lift

⃝ Kran notwendig

⃝ kleinste Öffnungsgröße:

………………………………………….........